华东师范大学第二附属中学国际部
ESP32 · MicroPython 科创校队选拔 模拟题
时间：40 分钟　　满分：100 分
班级 ______________　　姓名 ______________　　学号 ____________　　得分 __________
说明：
1. 全卷共 20 题，每题 5 分。其中第 3、9、12、14、18、20 题为多选题，其余为单选题。
2. 单选题只有一个正确选项；多选题全部选对得 5 分，错选或漏选均不得分。
3. 请将选项字母写在题干后的括号内，多选按字母顺序填写（如 ABC）。

一、选择题（每题 5 分，共 100 分）
1. 关于电压和电流，下列说法正确的是？（　　）
A. 电压是推动电流流动的“压力”，电流是单位时间内流过导线的电荷量
B. 电压和电流是完全相同的两个概念
C. 电压的单位是安培（A）
D. 电流的单位是伏特（V）
2. 关于 LED（发光二极管）的两个引脚，下列说法正确的是？（　　）
A. 长脚是负极，短脚是正极
B. 长脚是正极，短脚是负极，接反了不会亮
C. LED 没有极性，两个方向接都能亮
D. 接反会立刻烧毁，所以接之前必须先用万用表测
3. 用 ESP32 的 GPIO 点亮一个普通 LED，在回路中串一个电阻（如 220Ω、1kΩ）。下列理解正确的有？（多选）（　　）
A. 这个电阻的作用是限制流过 LED 的电流，防止 LED 或 GPIO 被烧坏
B. 同样是这个 LED，用 1kΩ 电阻时比用 220Ω 时更暗
C. 不串电阻直接接，LED 也可能亮，但电流会远超 LED 和引脚的承受能力
D. 电阻阻值越大越好，越大 LED 越安全也越亮
4. 一个遥控车需要 3V 供电，手上有两节 1.5V 干电池，正确的接法是？（　　）
A. 两节正极接正极、负极接负极（并联），输出仍是 1.5V
B. 一节正极接另一节负极，首尾相接（串联），另外两端输出就是 3V
C. 只接一节就够了，另一节备用
D. 两节正极都接到电路上，负极都悬空
5. 下面哪种情况属于“短路”，而且最危险？（　　）
A. 电池正极 → 电阻 → LED → 电池负极
B. 电池正极 → 一根导线 → 电池负极，中间没有任何负载
C. 电池正极 → 断开的开关 → 电池负极
D. 两节电池并联后接入电路
6. 用一块独立电池给舵机供电，ESP32 只负责给舵机发信号。为什么必须把电池负极和 ESP32 的 GND 连在一起？（　　）
A. 为了给电池充电
B. 让两边有共同的电压参考点，否则信号电平无法被正确识别
C. 为了省电
D. 不需要连，各自独立工作更稳定
7. 电路接好后完全没反应，怀疑某根杜邦线内部断了。用万用表检查，最快且安全的做法是？（　　）
A. 打到直流电压档，两根表笔分别接在导线两端
B. 打到电阻档或通断（蜂鸣）档，两根表笔分别接导线两端，看读数是否接近 0Ω、蜂鸣器是否响
C. 打到电流档，把表笔串进电路测量
D. 把导线一端接 5V、一端接 GND，看会不会发烫
8. ESP32 的 GPIO 工作电压是 3.3V。一个 5V 输出的传感器，信号脚要接到 GPIO，正确做法是？（　　）
A. 直接接，ESP32 能承受 5V 信号
B. 加分压电阻或电平转换模块后再接入
C. 接到开发板上标着 5V / VIN 的引脚
D. 串一个电容隔掉直流
9. 关于 ESP32 的 GPIO 34、35、36、39，下列说法正确的有？（多选）（　　）
A. 只能作为输入使用，不能配置成输出
B. 不能用代码打开内部上拉/下拉，要自己外接电阻才能固定电平
C. 可以用来读模拟量（ADC），比如接光敏电阻测光照
D. 可以用 Pin(34, Pin.OUT) 直接驱动 LED
10. 按键接在 GPIO 4 上，只写了 Pin(4, Pin.IN)，结果按下和不按读数都乱跳。最直接的修法是？（　　）
A. 改成 Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP)，或外接一个下拉电阻
B. 把 Pin.IN 改成 Pin.OUT
C. 加一句 gc.collect()
D. 换一根杜邦线
11. 把一个光敏电阻模块接到 ESP32 上，想读出光线强弱的变化，下列做法正确的是？（　　）
A. 接任意一个 GPIO，用 Pin(34, Pin.IN).value() 读，得到 0 或 1，数字越大光越强
B. 接到能读模拟量的引脚（如 GPIO 34），用 ADC(Pin(34)).read()，读到 0~4095 之间的数，数值越大表示电压越高
C. 必须接到 5V 引脚上才能读出来
D. 光敏电阻不需要接电源，两端直接接引脚就行
12. 电脑上打开 Thonny 点运行，提示找不到串口，设备管理器里也没有任何 COM 口。可能的原因有？（多选）（　　）
A. 电脑缺少 USB 转串口芯片的驱动（如 CP210x、CH340、CH9102）
B. 用的 USB 线只能充电、内部没有数据线芯
C. 板子没有上电，或者电源开关没打开
D. main.py 里有一处语法错误
13. 把改好的 main.py 上传到板子上，重新运行却发现还是旧效果。最可能是？（　　）
A. 需要给板子软复位（Ctrl+D）或断电重启，新代码才会被加载执行
B. MicroPython 不允许修改设备上的文件
C. 设备文件系统损坏，需要换板子
D. 必须重新烧录一次固件
14. 一块 ESP32 通电后，串口反复打印启动信息、程序跑不到自己的代码，一直循环重启。可能的原因有？（多选）（　　）
A. 烧进去的固件和芯片型号不匹配（例如给 ESP32-S3 烧了 WROOM 的固件）
B. 外接电路存在短路或电源正负极接反，板子自我保护反复断电重启
C. 供电电压不足或 USB 线接触不良，启动瞬间掉电
D. 串口监视器的波特率设置成了 9600
15. time.sleep(1) 和 time.sleep_ms(500) 分别表示？（　　）
A. 1 毫秒 / 500 秒
B. 1 秒 / 500 毫秒
C. 两者都是毫秒
D. 1 分钟 / 500 微秒
16. 执行 pwm = PWM(Pin(2))；pwm.freq(1000)；pwm.duty(512)，这里的 512 大约相当于？（　　）
A. 5% 占空比
B. 50% 占空比
C. 100% 占空比
D. 会报错，必须是 0~255
17. 程序跑一段时间后报 MemoryError，最合理的处理是？（　　）
A. 换一根更粗的 USB 线
B. 主动调用 gc.collect()，并避免在循环里反复拼接大字符串、反复创建大列表
C. 降低 CPU 频率
D. 把 time.sleep() 改成 time.sleep(0)
18. 新接的 I2C 传感器（比如 OLED 屏），执行 i2c.scan() 返回空列表。可能的原因有？（多选）（　　）
A. SDA 和 SCL 两根线接反了
B. 模块的 VCC/GND 没接，或者接反了
C. 总线上缺少上拉电阻（有些模块自带，有些没有）
D. 必须先在代码里调用一次 i2c.writeto() 初始化，才能被 scan 到
19. 连 WiFi 的代码里写了 while not sta.isconnected(): pass，主要隐患是？（　　）
A. 缺少 import network
B. 没有超时，密码错或信号不好时会永久卡死，后面的代码永远不执行
C. active(True) 是多余的一行
D. 必须在循环里加 time.sleep(1) 才能连上
20. 一段“按键点灯”程序，现象是“灯一直乱亮、按不按都一样”，代码如下：btn = Pin(4, Pin.IN)；led = Pin(2, Pin.OUT)；循环里 if btn.value() == 1: led.value(1) else: led.value(0)。下列判断正确的有？（多选）（　　）
A. 引脚 4 悬空、电平不确定，读数会随机跳变，需要用内部上拉（或外接电阻）固定
B. 如果改用内部上拉，按下按键时读到的是 0，判断条件要改成 == 0
C. 循环里没有任何延时，会占满 CPU，应加 time.sleep_ms() 并配合软件防抖
D. 必须在 LED 和引脚之间串一个电阻，这个“乱亮”现象才能消失


参考答案与考点对照
（请完成全部题目后再对照，错题请回到对应视频章节复习）
	题号
	答案
	题型
	对应考点

	1
	A
	单选
	电压与电流概念

	2
	B
	单选
	LED 极性与长短脚

	3
	ABC
	多选
	限流电阻与 LED 亮度

	4
	B
	单选
	电池串联电压相加

	5
	B
	单选
	短路判定与危害

	6
	B
	单选
	共地概念

	7
	B
	单选
	万用表通断档查线

	8
	B
	单选
	5V 信号接 3.3V GPIO

	9
	ABC
	多选
	GPIO 34–39 input-only

	10
	A
	单选
	悬空输入需上拉/下拉

	11
	B
	单选
	模拟输入与数字输入

	12
	ABC
	多选
	串口枚举不出的原因

	13
	A
	单选
	main.py 与软复位

	14
	ABC
	多选
	反复重启的三类成因

	15
	B
	单选
	sleep 单位

	16
	B
	单选
	PWM duty 0–1023

	17
	B
	单选
	MemoryError 与 gc

	18
	ABC
	多选
	I2C 扫描失败排查

	19
	B
	单选
	WiFi 连接无超时

	20
	ABC
	多选
	输入悬空 + 无防抖



评分参考：70 分以上具备较好基础；85 分以上说明已能独立排查常见问题，可直接进入项目组。
本卷考点与正式选拔一致，题目不重复。




